# SECCIÓN 4: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA2

### (Este documento deberá presentarse en papel de cartas con el encabezamiento del Licitante. Salvo en los campos que se indican, no se podrán introducir cambios en este modelo.)

[Indíquese: *lugar, fecha*]

A: EVARISTO ENRIQUE GARCIA ALVAREZ, actuando en calidad de representante legal de La **Asociación de Pescadores Artesanales y Productores Agropecuarios “Pezonetti”**, con NIT. 901197140-1, Barrio Onetti, Bahía Solano- Choco

Estimada señora:

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer a **Pezonetti**, los bienes y servicios conexos, cuyo objeto es **CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO PARA EL PROCESAMIENTO DE PRODUCTO PESQUERO DE PEZONETTI EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ** conforme a los requisitos que se establecen en la Invitación a Licitación de fecha [especifíquese], de igual manera, remitimos nuestra propuesta, que incluye la Oferta Técnica y el Calendario de Pagos.

Por la presente declaramos que:

1. Toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que cualquier malinterpretación contenida en ella, pueda conducir a nuestra descalificación.
2. No estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la ONU, u otro tipo de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU.
3. No estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra acción legal, que pudiera poner en peligro nuestra operación como empresa en funcionamiento.
4. No utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté, o haya estado empleada recientemente por la ONU o el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN.
5. Que el número total de folios que conforman la propuesta original es de *[foliar de manera continua la oferta técnica y financiera, aunque estas se encuentren en sobres separados].*

Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, que describe los deberes y responsabilidades que se requieren de nosotros en esta IaL, así como los Términos y Condiciones Generales de Contratación de **“Pezonetti”**.

Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante *[periodo de validez, según se indica en la Hoja de Datos].*

En caso de aceptación de nuestra oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y la provisión de servicios a más tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos.

Estamos plenamente conscientes y reconocemos que **“Pezonetti** no tiene la obligación de aceptar esta oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su preparación y presentación, y

2 *El licitante deberá presentar debidamente diligenciado y firmado este formulario por su Representante legal y/o apoderado de lo contrario la oferta será rechazada. No se hará ninguna modificación ni supresión a este formulario.*

que en ningún caso será **“Pezonetti”** responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y resultado de la evaluación.

Atentamente les saluda,

Firma del Representante Legal o apoderado [*firma completa e iniciales*]: Nombre y cargo del firmante: Nombre de la empresa: Información de contacto:

*[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]*

**SECCIÓN 5 – INFORMACIÓN DEL PROPONENTE**

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta*]

IaL N°: *[indíquese el número]*

Página de páginas

|  |
| --- |
| 1. Nombre del proponente *[indíquese el nombre legal del Licitante, si es persona natural o jurídica]* |
| 2. Nit: |
| 3. Si se trata de un Consorcio, Unión Temporal o Joint Venture, indique el nombre legal de cada una de las partes, Nº de Nit, indique su porcentaje de participación y adjunte el documento por el cual se constituyó: *[indíquese el nombre legal de cada una de las partes del Joint Venture)]* |
| 4. Dirección/Ciudad/País: *[indíquese la dirección legal del Licitante en el país de registro]* |
| 5. Información sobre el representante legal del Licitante o apoderado *[debe adjuntar poder debidamente autenticado]*Nombre: *[indíquese el nombre del representante autorizado del Licitante]* No. Identificación *[indíquese el nuero de cedula de ciudadanía o extranjería]* Dirección: *[indíquese la dirección del representante autorizado del Licitante]*Teléfono: *[indíquese los números de teléfono y extensión del representante autorizado del Licitante]*Dirección de correo electrónico: *[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del Licitante]* |
| Nombre de otra persona de contacto: |
| Teléfono / Extensión: |
| Fax y número celular: |
| Correo Electrónico: |
| **LISTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS** |
| Se solicita a los licitantes incluir la relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporación |
|  | **NOMBRE** | **IDENTIFICACIÓN** | **% DE PARTICIPACIÓN** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Perfil del proponente, descripción del Licitante como entidad:*Proporcionen o anexe una breve descripción del perfil del proponente o de los integrantes en caso de proponentes conjuntos (Consorcio, Unión Temporal, Joint Venture), actividades de negocios autorizadas,**misión, visión, política de calidad, el año y el país de constitución, tipos de actividades llevadas a cabo y otra información de la organización.* |
| Indicadores financieros:*Indique la siguiente información contable y proporcionen el último informe financiero auditado (declaración de ingresos y balance), con corte al 31 de diciembre de 2021.** ACTIVO CORRIENTE:
* ACTIVO TOTAL:
* PASIVO CORRIENTE:
* PASIVO TOTAL:
 |

Atentamente les saluda,

Firma del Representante Legal o apoderado [*firma completa e iniciales*]:

Nombre y cargo del firmante: Nombre de la empresa: Información de contacto:

# SECCIÓN 6 – FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA3

|  |
| --- |
| **PARTE 1- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN** |
| *En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones necesarias para la realización de este encargo.***1. Experiencia del proponente**: Proporcionen la información de los contratos que acredita como experiencia según lo solicitado en la Hoja de datos del documento de Invitación a Licitar (debe cumplir también con lo indicado en el numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes). |
| **Objeto del contrato** | **Nombre del****Cliente** | **Valor del contrato sin****IVA** | **Fecha de inicio** | **Fecha de Finalización** | **Alcance de las actividades o de****suministro.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nota**: La sumatoria de los valores de los contratos validos presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la propuesta presentada.El proponente deberá aportar:* Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó
* Acta de Liquidación y copia del contrato.

**2. Equipo de trabajo****Formato Hojas de Vida del personal profesional propuesto.** [*Diligenciar una hoja de vida por cada perfil solicitado, debe venir plenamente soportado mediante certificaciones*]Cargo propuesto para el presente proceso: *indicar*Nombre del profesional propuesto: *indicar* No. identificación: *indicar* Profesión: *indicar*Fecha de expedición de matrícula profesional(si aplica): *indicar* **Formación Académica:***Indique la formación universitaria y otros estudios especializados realizados* |
| **INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIO** | **PAÍS** | **FECHAS** | **TITULO OBTENIDO** |
| INICIO | TERMINACIÓN |
| *indicar* | *indicar* | *indicar* | *indicar* | *Indicar* |
| *indicar* | *indicar* | *indicar* | *indicar* | *Indicar* |
| **Experiencia laboral:***Indique la experiencia específica obtenida, según los requerimientos de los TDR.* |

3 *Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato debidamente diligenciado y firmado por el Representante legal y/o apoderado serán rechazadas. El Licitante deberá completar las tres partes de este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EMPRESA EMPLEADORA** | **CARGO DESEMPEÑADO** | **FUNCIONES DESEMPEÑADAS** | **FECHAS** | **% DEDICACIÓN** | **Valor del proyecto** |
| DESDE(\*) | HASTA(\*) |
| *indicar* | *detallar* | *detallar* | *indicar* | *indicar* | *indicar* |  |
| *indicar* | *detallar* | *detallar* | *indicar* | *indicar* | *indicar* |  |
| (\*) Indicar el día/mes/año**Carta Compromiso**Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia y me comprometo a prestar mis servicios profesionales en caso de que se adjudique el Contrato a la firma o establecimiento de comercio [indicar el nombre de la firma]El periodo de mis servicios se estima en \_ *indicar* meses. No. del documento de identificación\* \_ *indicar* Nombre completo del profesional propuesto: indicar el nombre del profesional |
| Firma del profesional]\* Anexar soportes de los estudios y experienciaCargo propuesto para el presente proceso: *indicar*Nombre del profesional propuesto: *indicar* No. identificación: *indicar* Profesión: *indicar*Fecha de expedición de matrícula profesional (si aplica): *indicar***Formación Académica:***Indique la formación universitaria y otros estudios especializados realizados* |
| **INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIO** | **PAÍS** | **FECHAS** | **TITULO OBTENIDO** |
| INICIO | TERMINACIÓN |
| *indicar* | *indicar* | *indicar* | *indicar* | *Indicar* |
| *indicar* | *indicar* | *indicar* | *indicar* | *Indicar* |
| **Experiencia laboral:***Indique la experiencia específica obtenida, según los requerimientos de los TDR.* |
| **EMPRESA EMPLEADORA** | **CARGO DESEMPEÑADO** | **FUNCIONES DESEMPEÑADAS** | **FECHAS** | **% DEDICACIÓN** | **Valor del****proyecto** |
| DESDE(\*) | HASTA(\*) |
| *indicar* | *detallar* | *detallar* | *indicar* | *indicar* | *indicar* |  |
| *indicar* | *detallar* | *detallar* | *indicar* | *indicar* | *indicar* |  |
| (\*) Indicar el día/mes/año**Carta Compromiso**Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia y me comprometo a prestar mis servicios profesionales en caso de que se adjudique el Contrato a la firma o establecimiento de comercio [indicar el nombre de la firma]El periodo de mis servicios se estima en \_ *indicar* meses. No. del documento de identificación\* \_ *indicar*  |

|  |
| --- |
| Nombre completo del profesional propuesto: indicar el nombre del profesional |
| Firma del profesional]\* Anexar soportes de los estudios y experiencia Cargo propuesto para el presente proceso: *indicar*Nombre del profesional propuesto: *indicar* No. identificación: *indicar* Profesión: *indicar*Fecha de expedición de matrícula profesional(si aplica): *indicar***Formación Académica:***Indique la formación universitaria y otros estudios especializados realizados* |
| **INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIO** | **PAÍS** | **FECHAS** | **TITULO OBTENIDO** |
| INICIO | TERMINACIÓN |
| *indicar* | *indicar* | *indicar* | *indicar* | *Indicar* |
| *indicar* | *indicar* | *indicar* | *indicar* | *Indicar* |
| **Experiencia laboral:***Indique la experiencia específica obtenida, según los requerimientos de los TDR.* |
| **EMPRESA EMPLEADORA** | **CARGO DESEMPEÑADO** | **FUNCIONES DESEMPEÑADAS** | **FECHAS** | **% DEDICACIÓN** | **Valor del****proyecto** |
| DESDE(\*) | HASTA(\*) |
| *indicar* | *detallar* | *detallar* | *indicar* | *indicar* | *indicar* |  |
| *indicar* | *detallar* | *detallar* | *indicar* | *indicar* | *indicar* |  |
| (\*) Indicar el día/mes/año**Carta Compromiso**Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia y me comprometo a prestar mis servicios profesionales en caso de que se adjudique el Contrato a la firma o establecimiento de comercio [indicar el nombre de la firma]El periodo de mis servicios se estima en \_ *indicar* meses. No. del documento de identificación\* \_ *indicar* Nombre completo del profesional propuesto: indicar el nombre del profesional |
| Firma del profesional]\* Anexar soportes de los estudios y experiencia |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS** |
| Se solicita a los Licitantes informar sobre los servicios conexos ofrecidos, de acuerdo con la información que se solicita a continuación: |
| Dirección exacta del lugar de entrega o instalación | **Indicar**  |
| Modo de transporte preferido | **Indicar**  |
| Transportista preferido, si procede | **Indicar**  |
| Fecha de entrega | **Indicar** |
| Inspección a la entrega | **Indicar**El supervisor del (los) contrato(s) verificará el cumplimiento de la calidad de los bienes. |
| Requisitos de instalación | **Indicar**Todos los elementos que requieran instalación se deben contemplar en el valor cotizado. |
| Requisitos de verificación  | Al proponente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las intervenciones de la ORGANIZACIÓN mediante una **revisión aleatoria** de la entrega. Se verificará todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, en especial, lo relacionado a cantidad y especificaciones de los materiales en el lugar de entrega indicado por ORGANIZACIÓN. |
| Ámbito de la formación en materia de operación y mantenimiento | Brindar capacitación en el buen manejo de los equipos adquiridos.**Indicar** |
| Encargos | **No aplica** |
| Requisitos de soporte técnicos | **Para obras:**Sujetarse al control de suministros y materiales de construcción que realice el Interventor y/o la Supervisión. El CONTRATISTA deberá velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes. Todos y cada uno de los suministros y materiales de construcción utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberán cumplir con las indicaciones consignadas en las normas técnicas definidas por la NSR-10, otras normas nacionales o internacionales aprobadas por este. Si por alguna causa los materiales de construcción u obra ejecutada no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la Interventoría exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y suspenderá la obra hasta que el CONTRATISTA reemplace los materiales y/o la obra, por otros que cumplan con los requisitos exigidos por la Interventoría y entregue el certificado de conformidad. |
| Servicios posventa exigidos | * **Garantías:**

Durante un año el contratista, estará disponible para realizar los trabajos menores que después de finalizada la obra puedan presentarse como garantías, entre otras, pero sin limitarse a: arreglos, pinturas, resanes y demás servicios de mantenimiento correctivo que se presenten.  |
| Toda la documentación, incluidos catálogos, instrucciones y manuales operativos estará escrita en el siguiente idioma:  | Español |

## Fecha estimada para la entrega de la obra:

Atentamente les saluda,

Firma del Representante Legal o apoderado [*firma completa e iniciales*]: Nombre y cargo del firmante: Nombre de la empresa: Información de contacto:

**SECCIÓN 7 – FORMULARIO DE OFERTA FINANCIERA**

El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los Licitantes.

La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionarán.

Se debe utilizar el formulario que se **ANEXA EN EXCEL AL PRESENTE** y presentarlo debidamente firmado por el representante legal del proponente o apoderado.4

**SECCIÓN 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

## PARTE 1: Especificaciones Técnicas

El proponente deberá diligenciar el siguiente formato realizando la descripción técnica constructiva para cada una de las actividades de obras civiles, eléctricas, hidráulicas y sanitarias, contempladas en los estudios, diseños, apoyados con registros fotográficos y fichas técnicas del fabricante o productor para los materiales y/o equipos a suministrar e instalar.

|  |
| --- |
| **SECCIÓN 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** |
| **ÍTEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **DESRIPCIÓN TECNICA CONSTRUCTIVA DE LA ACTIVIDAD**  |
| 1 |  **PRELIMINARES** |
| 1,1 | Pilotaje en pilotes de madera fina de la región de 4x4 longitud 3,0m | Und | 12,00 |   |
| 2 | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** |
| 2,1 | Excavación manual en material común, bajo agua de 0.0 a 1.50 mts  | M3 | 12,38 |   |
| 2,2 | Zapata de cimentación en Concreto impermeabilizado de 24,5 Mpa H=0,60m. incluye formaleta | M3 | 2,86 |   |
| 2,3 | Pedestales en concreto reforzado impermeabilizado de 24,5 Mpa. Sección 0,30x0,30m, Incluye formaleta y pintura epóxica poliuretano  | M3 | 0,54 |   |
| 2,4 | Encamisado de pedestales existentes en concreto 24,5 Mpa. Sección 0,40 x 0,40, H=2,0 m Incluye formaleta | M3 | 16,00 |   |
| 2,5 | Viga de cimiento en concreto reforzado impermeabilizado de 24,5 Mpa. de sección 0.30\*0.40 m. Incluye formaleta | M3 | 3,55 |   |
| 2,6 | Viga de amarre en concreto reforzado de 24,5 Mpa. de sección 0.25\*0.30 m. Incluye formaleta. | M3 | 5,35 |   |
| 2,7 | Placa en concreto reforzado de 24,5 Mpa. Espesor 0.15m. Incluye encofrado y desencofrado  | M2 | 8,48 |   |
| 2,8 | Columna en concreto impermeabilizado de 24,5 Mpa de 0,30x0,30m. No Incluye acero de refuerzo.  | M3 | 0,99 |   |
| 2,9 | Viga cinta en concreto de 24,5 Mpa, sección 0,10x0,15m. incluye acero de refuerzo 2#4 y 1 # 2/c. 0,20m | Ml | 30,00 |   |
| 2,10 | Muro en concreto impermeabilizado de 24,5 Mpa, altura variable E=0,20m, acero de refuerzo 1 # 4/c. 0,20m en ambas direcciones. Incluye formaleta de atraque y desatraque  | M3 | 16,54 |   |
| 2,11 | Anden en concreto de 17,5 Mpa dilatado afinado y escoiado. E= 0,10m, incluye malla electrosoldada de 15x15cm de 5mm  | M2 | 20,66 |   |
| 2,12 | Foso de salmuera en concreto de 21 Mpa. De 3,0x2,0x1,5m E=0,15m, acero de refuerzo 1 # 4/c. 0,25m en ambas direcciones. incluye formaleta de atraque y desatraque | M3 | 3,32 |   |
| 2,13 | Malla electrosoldada de 5 mm cada 0.15 m | M2 | 100,66 |   |
| 2,14 | Suministro, figurado e instalación de acero de Refuerzo de 420 Mpa | Kg | 5.924,50 |   |
| 3 | **MAMPOSTERIA** |
| 3,1 | Pañete Liso impermeabilizado sobre Muro Ref: 1:4 incluye filos y dilataciones | M2 | 288,71175 |   |
| 3,2 | Muro en bloque ladrillo farol 3 hueco 0.30\*0.20\*0.10m | M2 | 192,4745 |   |
| 4 | **PISOS** |
| 4,1 | Suministro e instalación de base granular  | M3 | 80 |   |
| 4,2 | Placa de contrapiso 0,08m en concreto de 17.5 Mpa, incluye formaleta | M2 | 69,995 |   |
| 4,3 | sobre piso de nivelación en concreto de 17,5 MPa, espesor hasta 5cm | ML | 69,995 |   |
| 4,4 | Piso en granito basado pulido, espesor hasta 3cm | M2 | 41 |   |
| 4,5 | Dintel en concreto de 21 Mpa de 0,10x 0,2m, 2 Ø # 4 y estribos Ø # 2 /c 0,15m  | ML | 29,8 |   |
| 4,6 | Guarda escoba media caña en grano basado pulido. | M3 | 60 |   |
| 4,7 | Baldosa Piso - pared baño  | M2 | 183,9 |   |
| 4,8 | Piso en Baldosa común antideslizante de 0,60x0,60m | M2 | 16,095 |   |
| 5 | **CUBIERTA** |
| 5,1 | Entramado en madera fina de 50\*100, Simplemente apoyado a las cuchillas según diseño. Para teja termo acústica, | M2 | 107,01 |   |
| 5,2 | Cubierta en lamina arquitectónica Acesco pintada, incluye elementos de fijación tornillos Auto perforantes de 1/4. | M2 | 107,01 |   |
| 6 | **PINTURA** |
| 6,1 | Suministro e instalación de Pintura tipo 1 acrílica alta asepsia para muro a tres manos, Incluye pintura de base | M2 | 288,71175 |   |
| 6,2 | Suministro e instalación pintura tipo koraza para exterior sobre muros lisos a tres mano, Incluye pintura de base | M2 | 57,74235 |   |
| 7 | **INSTALACIONES SANITARIAS** |
| 7,1 | Suministro e instalación de Punto sanitaria P.V.C Ø2¨ | Un | 3 |   |
| 7,2 | Suministro e instalación de Punto sanitaria P.V.C Ø3¨ | Un | 8 |   |
| 7,3 | Suministro e instalación de Punto batería sanitaria P.V.C Ø4¨ | Un | 2 |   |
| 7,4 | Suministro e instalación de rejilla de piso de 3" | Un | 3 |   |
| 7,5 | Salida sanitaría sifón de 3" | Un | 3 |   |
| 7,6 | Suministro e instalación de tubería Sanitaria P.V.C Ø2¨ | Ml | 6 |   |
| 7,7 | Suministro e instalación de tubería de A.LL P.V.C Ø3¨ | Ml | 9 |   |
| 7,8 | Suministro e instalación de tubería Sanitaria P.V.C Ø4¨ | Ml | 33 |   |
| 7,9 | Suministro e instalación de pediluvios de 0,50x1,0m  | Un | 5 |   |
| 7,10 | Cajas de inspección, en concreto impermeabilizado, base tapa concreto e=.10 con Cañuelas de 0,70\*0,70 Mts. | Un | 1 |   |
| 7,11 | Cajas trampa de grasa, en concreto impermeabilizado, base tapa concreto e=.10 con Cañuelas de 0,70\*0,70 Mts. | Un | 3 |   |
| 7.12 | Yee Sanitaria con reducción de 4X2 | Un | 3 |   |
| 7,13 | Yee Sanitaria con reducción de 4X3 | Un | 6 |   |
| 7,14 | Acometida Sanitaria en Tubería sanitaria P.V.C Ø6¨, incluye silla tee 800x600mm  | Ml | 10 |   |
| 8 | **INSTALACIONES HIDRAULICAS** |
| 8,1 | Suministro e instalación de llave de paso y registro Ø 3/4" | Un | 4 |   |
| 8,2 | Suministro e instalación de Punto hidráulico de 1/2" | Un | 11 |   |
| 8,3 | Suministro e instalación de tubería de distribución PVC de presión P.V.C Ø 1/2" | Ml | 15 |   |
| 8,4 | Suministro e instalación de tubería de distribución PVC de presión P.V.C Ø 3/4" | Ml | 28 |   |
| 8,5 | Suministro e Instalación de llave termina metálica, Incluye accesorios  | Un | 6 |   |
| 8,6 | Suministro e Instalación de electrobomba de agua de 0,5 hp | Un | 1 |   |
| 8,7 | Acometida general en tubería a presión pvc Ø 3/4" incluye accesorios | Ml | 8 |   |
| 8,8 | Tanque plástico de 1000 litros incluye accesorios | Un | 1 |   |
| 9 | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** |
| 9,1 | Red Acometida General Eléctrica en tubería concuit 1/2 " incluye alambre #8, # 6 accesorios | ML | 15 |   |
| 9,2 | Suministro y colocación de lampara Led de 36x36 de incrustar incluye interruptor | Un | 12 |   |
| 9,3 | Suministro y colocación de lampara Led de 18x18 de incrustar incluye interruptor | Un | 8 |   |
| 9,4 | Suministro y colocación de tomas corriente doble monofásico  | Un | 12 |   |
| 9,5 | Suministro y colocación de tomas corriente doble bifásico  | Un | 3 |   |
| 9,6 | Suministro e instalación de Tablero de 10 y 12 circuito. Incluye brecker de 20AMP | Un | 2 |   |
| 9,7 | Acometida Interna Tablero secundario en tubería de Conduit 1" incluye alambre #8 | ML | 9 |   |
| 10 | **CARPINTERÍA ME TÁLICA Y EN MADERA** |
| 10,1 | Suministro e instalación de Puerta 1,5x2,4m tipo garaje en laminas latón galvanizada calibre 20, incluye accesorios y candado | Un | 2 |   |
| 10,2 | Suministro e instalación de Puerta en aluminio (0.90X2.0), incluye marco, chapa y elementos necesarios para su fijación | Un | 3 |   |
| 10,3 | Suministro y colocación de puerta 1.0x2,40 mt en lamina latón galvanizada y prensada calibre 20 incluye pasador en hierro Ø 3/8" bisagra y pintura anticorrosiva  | Un | 1 |   |
| 10,4 | Suministro y colocación de puerta 1.30x2,40 mt en lamina latón galvanizada y prensada calibre 20 incluye pasador en hierro Ø 3/8" bisagra y pintura anticorrosiva  | Un | 1 |   |
| 10,5 | Suministro e instalación de Puerta en aluminio (0.75X2.0), incluye marco, chapa y elementos necesarios para su fijación | Un | 2 |   |
| 10,6 | Suministro e instalación de cortina plásticas para frigoríficos para puertas de 1,2x2,40m | Un | 2 |   |
| 10,7 | Suministro y colocación de ventanas en aluminio anodizado. 1,4\*1,3 incluye marco y vidrio de 4 mm  | Un | 1 |   |
| 10,8 | Suministro y colocación de ventanas en aluminio anodizado. 2.0\*0,50 incluye marco y vidrio de 4 mm  | Un | 5 |   |
| 11 | **CIELO RAZO** |
| 11,1 | Suministro e instalación de Cielo falso en láminas de PVC incluye perfilería en aluminio de 1/2¨y 3/4¨ | M2 | 90 |   |
| 12 | **APARATOS** |
| 12,1 | Suministro y colocación de combo sanitario Blanco | Un | 2 |   |
| 12,2 | Suministro e instalación lava mano de pedal autoportante + grifería socada | Un | 1 |   |
| 12,3 | Adecuación sitio para electrobomba en exterior  | Un | 1 |   |
| 12,4 | Mueble Vestier 5 divisiones en concreto reforzado 21 Mpa. Pintura a tres mano y puertas en aluminio y láminas de PVC | Und | 1 |   |
| 12,5 | Mueble zona de detergente 4 divisiones en concreto reforzado 21 Mpa. Pintura a tres mano y puertas en aluminio y láminas de PVC | Und | 1 |   |
| **OBSERVACIONES:** |  |  |  $ 1.771.068.450,00  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma del Representante Legal o apoderado [*firma completa e iniciales*]:  |  |
| Nombre y cargo del firmante:  |  |  |  |  |
| Nombre de la empresa:  |  |  |  |  |
| Información de contacto:  |  |  |  |  |