**SECCIÓN 3: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA[[1]](#footnote-1)**

***(Este documento deberá presentarse en papel de cartas con el encabezamiento del Licitante. Salvo en los campos que se indican, no se podrán introducir cambios en este modelo.)***

[Indíquese: *lugar, fecha*]

A: [Indíquese*: nombre y dirección del/de la coordinador/a d la Organización]*

Estimado señor/Estimada señora:

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer a NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN, los bienes y servicios conexos, *[indíquese el nombre de los bienes y servicios tal como figura en la IaL]* conforme a los requisitos que se establecen en la Invitación a Licitación de fecha *[especifíquese],* de igual manera, remitimos nuestra propuesta, que incluye la Oferta Técnica y el Calendario de Pagos.

Por la presente declaramos que:

1. Toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que cualquier malinterpretación contenida en ella, pueda conducir a nuestra descalificación.
2. No estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la ONU, u otro tipo de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU.
3. No estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra acción legal, que pudiera poner en peligro nuestra operación como empresa en funcionamiento.
4. No utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté, o haya estado empleada recientemente por la ONU o el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN.
5. Que presentó oferta para los bloques (en caso de que se permita la presentación de ofertas parciales por bloques): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *[indicar claramente el número y nombre del (los) bloque (s) de su interés].*
6. Que el número total de folios que conforman la propuesta original es de\_\_\_\_\_*[foliar de manera continua la oferta técnica y financiera, aunque estas se encuentren en sobres separados].*

Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, que describe los deberes y responsabilidades que se requieren de nosotros en esta IaL, así como los Términos y Condiciones Generales de Contratación de NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN.

Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante *[periodo de validez, según se indica en la Hoja de Datos].*

En caso de aceptación de nuestra oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y la provisión de servicios a más tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos.

Estamos plenamente conscientes y reconocemos que (NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN) no tiene la obligación de aceptar esta oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su preparación y presentación, y que en ningún caso será el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y resultado de la evaluación.

Atentamente les saluda,

Firma del Representante Legal o apoderado [*firma completa e iniciales*]:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre de la empresa:

Información de contacto:

*[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]*

**SECCIÓN 4 – INFORMACIÓN DEL PROPONENTE**

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta*]

IaL N°: *[indíquese el número]*

Página \_\_\_\_\_\_\_\_ de\_\_\_\_\_\_\_ páginas

|  |
| --- |
| 1. Nombre del proponente *[indíquese el nombre legal del Licitante, si es persona natural o jurídica]* |
| 2. Nit: |
| 2. Si se trata de un Consorcio, Unión Temporal o Joint Venture, indique el nombre legal de cada una de las partes, Ni. de Nit, indique su porcentaje de participación y adjunte el documento por el cual se constituyó: *[indíquese el nombre legal de cada una de las partes del Joint Venture)]* |
| 3. Dirección/Ciudad/País: *[indíquese la dirección legal del Licitante en el país de registro]* |
| 4. Información sobre el representante legal del Licitante o apoderado  *[debe adjuntar poder debidamente autenticado]* Nombre: *[indíquese el nombre del representante autorizado del Licitante]* No. Identificación *[indíquese el nuero de cedula de ciudadanía o extranjería]* Dirección: *[indíquese la dirección del representante autorizado del Licitante]* Teléfono: *[indíquese los números de teléfono y extensión del representante autorizado del Licitante]* Dirección de correo electrónico: *[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del Licitante]* |
| Nombre de otra persona de contacto: |
| Teléfono / Extensión: |
| Fax y número celular: |
| Correo Electrónico: |
| **LISTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS** |
| Se solicita a los licitantes incluir la relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporación  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **IDENTIFICACIÓN** | **% DE PARTICIPACIÓN** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 |
| Perfil del proponente, descripción del Licitante como entidad: *Proporcionen o anexe una breve descripción del perfil del proponente o de los integrantes en caso de proponentes conjuntos (Consorcio, Unión Temporal, Joint Venture), actividades de negocios autorizadas, misión, visión, política de calidad, el año y el país de constitución, tipos de actividades llevadas a cabo y otra información de la organización.* |
| Indicadores financieros: *Indique la siguiente información contable y proporcionen el último informe financiero auditado (declaración de ingresos y balance), con corte al 31 de diciembre (último año fiscal vigente).** ACTIVO CORRIENTE:
* ACTIVO TOTAL:
* PASIVO CORRIENTE:
* PASIVO TOTAL:
 |

Atentamente les saluda,

Firma del Representante Legal o apoderado [*firma completa e iniciales*]:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre de la empresa: \_\_\_

Información de contacto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SECCIÓN 5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas**

El proponente deberá entregar en físico y en USB, las fichas técnicas del fabricante o productor, con la respectiva fotografía, de cada uno de los elementos requeridos. Este físico y la USB deben ser entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta.

Todos los elementos que requieran instalación se deben contemplar dicho rubro en el valor cotizado.

 **BLOQUE No. 1 – INSUMOS AGRICOLAS**

| **Ítem** | **Artículos que deben suministrarse**  |  **Cantidad**  | **Unidad de Medida** | **Marca**  |  **Descripción/especificaciones de los bienes**  |  **Otras informaciones**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fertilizante Químico | 2637 | Bultos (50Kg) |   | Concentración de Nitrógeno 46%Color Blanco de forma esféricaRegistro ICA |  |
| 2 | Fertilizante Químico | 1428 | Bultos (50Kg) |   | Concentración de Nitrógeno (N) 15%, Fosforo (P) 15%, Potasio (K) 15%Mezcla físicaSu color es la mezcla de gránulos de diversos coloresRegistro ICA |  |
| 3 | Fertilizante Químico | 753 | Bultos (50Kg) |   | 19-4-18-3 (MgO) 2 (S) 0,1 (B) 0,1 (Zn)Nitrógeno Total 19 %Nitrógeno amoniacal 10.1%Nitrógeno nítrico 8.9%Fosforo asimilable 4%Potasio soluble en agua 18%Magnesio total 3 % Azufre total 2% Boro 0,1%Zinc 0,1%Registro ICA |  |
| 4 | Fertilizante Químico Complejo  | 220 | Bultos (50Kg) |   | 28-4-0-6 (S)Nitrato de amonio 50-70%Dihidrogeno fosfato de amonio 0-10%Registro ICA  |  |
| 5 | Fertilizante Químico | 57 | Bultos (50Kg) |   | Nitrógeno 21%Azufre 24%Presentación en cristales o gránulos desde color blanco hasta ligeramente café Densidad de 0.94-1.77Índice de salinidad 69Registro ICA |  |

 **BLOQUE No. 1 – INSUMOS AGRICOLAS**

| **Ítem** | **Artículos que deben suministrarse**  |  **Cantidad**  | **Unidad de Medida** | **Marca**  |  **Descripción/especificaciones de los bienes**  |  **Otras informaciones**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Fertilizante Químico | 278 | Bultos (50Kg) |   | Color gris a caféNitrógeno Total 15%Nitrógeno amoniacal 8.3%Nitrógeno nítrico 6.7%Fosforo asimilable 4%Potasio soluble 23%Oxido de magnesio 4%Azufre 2%Boro 0.1 %Zn 0.1 %Humedad 2.0 MaxRegistro ICA |  |
| 7 | Fertilizante Químico | 2901 | Bultos (50Kg) |   | Nitrógeno 17%Fosforo asimilable 6%Potasio soluble en agua 18%Mezcla físicaMezcla de gránulos de diferentes coloresRegistro ICA |  |
| 8 | Fertilizante Químico | 1806 | Bultos (50Kg) |   | Nitrógeno 19%Fosforo asimilable 4%Potasio soluble en agua 10% MgO 3%Mezcla físicaRegistro ICA  |  |
| 9 | Ventilador Cebollero Industrial | 75 | Unidad  |   | Voltaje de 110-120de piso - móvil motor autolubricado de alta eficiencia, 220 v, estructura de guarda galvanizada |  |
| 10 | Plástico Calibre 8 | 16 | Rollo \*100 mts |   | Tamaño 50 m largo \* 10 m100% polietileno de baja densidad reprocesadoColor negroPeso 50Kg |  |
| 11 | Teja En Acero Prepintada  | 80 | Unidad  |   | Master 1000 Calibre 28/por 6 metros |  |
| 12 | Lámina De Zin  | 30 | Unidad  |   | Medida standar de 2,40 m de largo , son laminas de acero, laminadas con recubrimiento de zinc, largo de 2,4 m por 0,9 de ancha, calibre 35 |  |
| 13 | Manguera Agrícola 2 Pulgadas | 47 | Rollo \*100 mts |   | Rollo de 100 metros Calibre 40Diámetro 50.80 |  |
| 14 | Manguera Agrícola 3 Pulgadas | 7 | Rollo \* 50 mts |   | Rollo de 100 metros Calibre 40Diámetro 76,20 |  |
| 15 | Manguera Agrícola 1 \*1/2 Pulgada | 32 | Rollo \*100 mts |   | Rollo de 100 metros Calibre 40Diámetro 38.10 |  |
| 16 | Manguera Agrícola 3/4 Pulgada | 10 | Rollo \*100 mts |   | Rollo de 100 metros Calibre 40Diámetro 19.05 |  |

| 17 | Manguera Agrícola 1 Pulgada | 6 | Rollo \*100 mts |   | Rollo de 100 metros Calibre 40Diámetro 25.40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Costal De Fique Tres Líneas  | 9100 | Unidad  |   | Material Fique Tamaño 70 x 95 Nuevo |  |
| 19 | Costal de Fibra rojo  |  26021 | Unidad  |   | Costal de fibra roja de 50 Kg, nuevos y de material resistente  |  |
| 20 | Herbicida  | 550 | Litros  |   | Ingrediente activo glifosato en formade sal isopropilamina en una concentración de 480 g/l.liquido concentrado soluble, no selectivo, deaplicación en post emergencia y de acción sistémicaAspecto físico: Líquido homogéneo amarillo rojizo.Densidad (g/ml): 1.152 - 1.182pH: 4.5 - 5.5Contenido de Glifosato (sal IPA):456.0 – 504,0 g/L  Solubilidad: Completa en agua |  |
| 21 | Herbicida | 440 | Litros  |   | Concentrado emulsionable Ingrediente activo: OXYFLUORFEN240 g/LNo selectivoDe contacto  |  |
| 22 | Herbicida  | 330 | Litros  |   | Ingrediente activo: Glufosinato de amonio 150g/LNo selectivopost-emergencia |  |
| 23 | Abono Orgánico Gallinaza Compostada | 3900 | Bultos (50Kg) |   | Abono orgánico mineralizado De origen animal Nitrógeno Total: 2-2.5%Fosforo:2.86-5%Potasio soluble en agua: 2- 3%Calcio: 10-16%Carbono Orgánico 9- 15 %Humedad máxima 13-15%Cenizas 47.9-52%Materia Orgánica 35-40 Ph 7.5- 7-7 |  |

**BLOQUE No. 2 – MAQUINARIA AGRICOLA**

| **Ítem** | **Artículos que deben suministrarse**  |  **Cantidad**  | **Unidad de Medida** | **Marca** |  **Descripción/especificaciones de los bienes**  |  **Otras informaciones**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fumigadora Estacionaria  | 106 | Unidad |   | Potencia máxima HP 6.5- 7Motor a GasolinaTipo monocilindrico 4 tiemposModo de refrigeración por aireCilindrara (cc) 196-212Camisa de aceroTipo de arranque manualCaudal de 30 -40 litros / minutoPresión de 0-500 PSIManguera Lanza, manguera de retorno y Kit de succión | Se sugiere presentar las siguientes marcas: HONDA GP200 YAMAHA-KOMATZU |
| 2 | Bomba De Espalda/Fumigadora Royal Condor clásica o equivalente | 94 | Unidad |   | Boquilla de cono hueco.Porta boquilla universal.Lanza rígida de latón.Llave de paso con filtro en malla de acero inoxidable. Palanca intercambiable para operar a ambos lados de la máquina.Correas acolchadas y ajustables para mayor comodidad.Chasis anatómico plástico con agarraderas o metálico con tratamiento especial anticorrosión.Tapa con selle hermético y diafragma de ventilación. Boca amplia para un llenado fácil y seguro.Tanque fabricado en polietileno de alta densidad con mirilla indicadora de nivel, resistente al impacto y protegido contra luz ultravioleta.Manguera en caucho reforzado probada a 200 PSI.Bomba tipo pistón con sistema de válvulas completo, con anillo flotante y sistema de émbolo auto lubricado.Especificaciones técnicas:Capacidad del Tanque 20 LSistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica.Pistón y Cámara Externos |   |
| 3 | Guadaña  | 47 | Unidad |  | Motor de dos tiemposPotencia 2.2-2.95 hpEncendido electrónico de una piezaPistón de dos anillosMotor mango y arnés completamente anti vibratorioPeso 8.6- 8.7 kgCilindraje 41,5-45,6 ccCapacidad de combustible 0.75- 1LtLongitud total 1,69-1.81 mts Carburador: diafragma | Se sugiere presentar las siguientes marcas: SHINDAIWA, STIHL, MITSUBISHI |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Motocultor /Motoazada  |  182 | Unidad |  | DieselPotencia de 7 hpMotor cuatro tiempos Potencia de motor 212- 296 CCArranque del motor manualTransmisión engranajesClutch plato húmedoPalanca de cambios Reversa marcha 2- neutro 1Achura de la labranza 750- 900 mm, 1050-1350 mmProfundidad de la labranza 150- 300, 180-300mmPeso neto 97- 160 kgIncluye ruedas de 8 pulgadas Con aperos | Se sugiere presentar las siguientes marcas: FUGYTA, TOYAMA, KTC |
| 5 | Motocultor  | 49 | Unidad |  | Tipo de motor 4 tiemposCilindrada 418 CC Potencia 10-11 hp Clutch de plato húmedo Tipo de combustible DiéselPeso 160-168 KgConsumo Aproximado a Carga Máxima:0.6 Galones / HoraCapacidad del tanque 5,5L Con dos aperos | Se sugiere entregar cotizaciones de las siguientes marcas: TOYAMA, FUGYTA, ECOMAX |
| 6 | Electrobomba 3 Hp | 3 | Unidad |   | Potencia Mínimo 3hpTipo de bomba centrifugaTipo de acoplamiento MonobloqueCantidad de impulsores 1Tipo Eléctrico Velocidad 3.500 RPMFases 1 o 3  | Se sugiere entregar cotizaciones de las siguientes marcas: BARNES, IHM, PEDROLLO |
| 7 | Fumigadora De Motor De Espalda | 74 | Unidad |   | Motor TU 26Cilindrada 26 ccRpm Motor Max 6500Tipo de bomba Pistón de doble efectoCapacidad 7,1 L/hConsumo de combustible 0,4-0,5 L/hDescarga máxima 7.1- 8 L/ minuto Peso 9-10 Kg | Se sugiere entregar cotizaciones de las siguientes marcas: ROYAL CONDORBARNES-KOBRA |
| 8 | Fumigadora De Motor De Espalda | 70 | Unidad |   | 4 TIEMPOS Monocilíndrico F2525HModo Refrigeración: Por aire, cilindro verticalTipo de Camisa de Cilindro: Camisa de aceroDiámetro x Carrera (mm): 35 X 26Cilindrada (cc): 25Potencia neta (hp): 1,1Relación de compresión: 8:1Tipo de arranque: Manual (retráctil)Peso 10-12 kg | Se sugiere entregar cotizaciones de las siguientes marcas: HONDAYAMAHAKAMATZU |
| 9 | Motobomba | 10 | Unidad |   | Potencia 10 HPTipo de bomba centrifugaTipo de acoplamiento MonobloqueSucción 3” NPTDescarga 3” NPTTipo de impulsor CerradoCantidad de impulsores 1 Tipo DiéselVelocidad 3.600- 3900 RPMCapacidad del tanque 5.5- 6.6 litrosConsumo de combustible 0.66 galón/ hora  | Se sugiere entregar cotizaciones de las siguientes marcas: TOYAMA-KTC-AIVER |
| 10 | Fumigadora Estacionaria | 97 | Unidad |  | Tipo de bomba tripe axial, presión de 298 a 640 PSI, control de la presión manual ajustable, cilindrada de 196-200, potencia 6,5hp, tipo de motor cuatro tiempos, sistema de encendido manual retráctil, tipo de combustible gasolina | Se sugiere entregar cotizaciones de las siguientes marcas: TOYAMA-COAGRO-ALTERMAN |
| 11 | Fumigadora De Motor De Espalda | 38 | Unidad  |  | Motor 2 tiemposPotencia 1 HpCilindraje 25,6- 26 ccMotor: Monocilindrico/2 Tiempos/ Refrigerado por AirePresión hasta 100 a 500 PSIPistón Uno-doble acciónCapacidad de tanque 25 litrosPeso 10.4 – 11 Kg | Se sugiere entregar cotizaciones de las siguientes marcas: MITSUBICHI-KOMTATZU-OLEOMAC |

**PARTE 2: Lugares y distribución de entrega de los bloques (***de ser necesario incluirlo como anexo en Excel***)**

Ver Anexo: PUNTOS DE ENTREGA POR BLOQUE (Archivo en excel).

**PARTE 3: Tiempo de Entrega**

El proponte deberá entregar y descargar los bienes objeto en un plazo no mayor a *dos (2) meses* contados a partir de la suscripción del contrato.

**PARTE 4. Requisitos de entrega y verificación**

* El supervisor del (los) contrato(s) verificará el cumplimiento de la calidad de los bienes.
* El proponente seleccionado garantiza la óptima calidad y el buen estado de los bienes ofertados. En este sentido, el proponente seleccionado realizará el remplazo de la totalidad de los materiales, insumos y equipos dañados o que no cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad en el menor tiempo posible, asumiendo los gastos que ello genere.
* Al proponente seleccionado facilitará las intervenciones de la ORGANIZACIÓN mediante una **revisión aleatoria** de la entrega. Se verificará todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, en especial, lo relacionado a cantidad y especificaciones de los materiales en el lugar de entrega indicado por ORGANIZACIÓN.

**SECCIÓN 6 – FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA[[2]](#footnote-2)**

|  |
| --- |
| **PARTE 1- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN** |
| *En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones necesarias para la realización de este encargo.* 1. **Experiencia del proponente**: Proporcionen la información de los contratos que acredita como experiencia para cada bloque según lo solicitado en la Hoja de datos del documento de Invitación a Licitar (debe cumplir también con lo indicado en el numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes).

**BLOQUE 1 [Nombre del Bloque]**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto del contrato** | **Nombre del Cliente** | **Valor del contrato sin IVA** | **Fecha de inicio** | **Fecha de Finalización** | **Alcance de las actividades o de suministro.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**BLOQUE 2 [Nombre del Bloque]**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objeto del contrato** | **Nombre del Cliente** | **Valor del contrato sin IVA** | **Fecha de inicio** | **Fecha de Finalización** | **Alcance de las actividades o de suministro.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Nota**: En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los valores de los contratos validos presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la propuesta presentada.El proponente deberá aportar:* Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó
* Acta de Liquidación y copia del contrato.
 |
| **PARTE 2 - ÁMBITO DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** |
| *Describa detalladamente las especificaciones de los bienes a suministrar, diligenciando cada uno de los campos de la tabla que se muestra a continuación.***El licitante deberá adjuntar las fichas técnicas de cada uno de los bienes ofertados expedidas por el fabricante correspondiente**.**BLOQUE No. 1 - INSUMOS AGRICOLAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Descripción/****especificación de bienes ofertados** | **Cantidad** | **Fabricante/****Marca/Referencia** | **País de origen** | **Cumple con las especificaciones requeridas SI/NO****(Indica si presenta desviaciones técnicas)** |
| 1 | *Campo obligatorio* | *Campo obligatorio* | *Campo obligatorio* | *Campo obligatorio* | *Campo obligatorio* *Indicar las desviaciones presentadas* |
| 2 | *Campo obligatorio* | *Campo obligatorio* | *Campo obligatorio* | *Campo obligatorio* | *Campo obligatorio* *Indicar las desviaciones presentadas* |

**Tiempo entrega Bloque 1 en los sitios indicados en la Sección 3 PARTE 2: Lugares y distribución de entrega (contados en días calendario a partir de la suscrición del contrato):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****BLOQUE No. 2 – MAQUINARIA AGRICOLA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Descripción/****especificación de bienes ofertados** | **Cantidad** | **Fabricante/****Marca/Referencia** | **País de origen** | **Cumple con las especificaciones requeridas SI/NO****(Indica si presenta desviaciones técnicas)** |
| 1 | *Campo obligatorio* | *Campo obligatorio* | *Campo obligatorio* | *Campo obligatorio* | *Campo obligatorio* *Indicar las desviaciones presentadas* |
| 2 | *Campo obligatorio* | *Campo obligatorio* | *Campo obligatorio* | *Campo obligatorio* | *Indicar las desviaciones presentadas* |

**Tiempo entrega Bloque 2 en los sitios indicados en la Sección 3 PARTE 2: Lugares y distribución de entrega (contados en días calendario a partir de la suscrición del contrato):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Modo de transporte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Transportista preferido, si procede:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS (*aplica únicamente para Bienes, insumos, herramientas, maquinaria, equipos, NO APLICA para animales, material vegetal insumos y concentrados).*** |
| Se solicita a los Licitantes informar sobre los servicios conexos ofrecidos, de acuerdo a la información que se solicita a continuación: |
| Servicios posventa exigidos para el Bloque de Maquinaria Agrícola  | * **Capacitación**: Jornadas de Capacitación para el adecuado manejo y mantenimiento preventivo de los equipos (indicar número de horas y número de personas) para los elementos incluido en el Bloque 2. Maquinaria Agrícola.
* **Soporte Técnico** El oferente deberá presentar certificación de distribuidor y garantizar que exista un taller autorizado para mantenimiento en la zona de intervención del proyecto, para los elementos del Bloque 2. Maquinaria Agrícola.
* **Programa de Mantenimientos** El oferente deberá detallar los servicios mantenimientos ofrecidos, periodicidad, alcance, condiciones del servicio y suministros de insumos, para los elementos del Bloque 2. Maquinaria Agrícola.
* **Centros Técnicos:** Los oferentes interesados deben garantizar, a través de certificados de las empresas fabricantes y/o comercializadoras de los equipos en Colombia, que cuentan con taller autorizado en cualquier parte en alguno o algunos de los municipios de la provincia de Ocaña, para la validación de garantía de los elementos que suministra y que cuenten con disponibilidad de repuestos y una antigüedad de mínimo dos años de funcionamiento, para los elementos del Bloque 2. Maquinaria Agrícola.
 |
|  | Al momento de la entrega deberá(n) incluir el documento de garantía y/o certificado de calidad y/o ficha técnica del fabricante, para el buen manejo y aplicación del producto o bien. *Incluir detalles de los mecanismos internos del Licitante en materia de revisión técnica y garantía de calidad, todos los certificados de calidad correspondientes, licencias de exportación y otros documentos que atestigüen la superioridad de la calidad de los productos y tecnologías que serán suministrados.* |
| Garantías:  | El proponente debe presentar garantía técnica debidamente suscrita por el representante legal, donde ampare los siguientes requisitos: * Sobre piezas o la reposición total del bien. Todos los equipos deben contener, al momento de la entrega, la respectiva garantía por escrito, donde se contemple el tiempo y cubrimiento de esta. Esta garantía debe ser entregada a cada beneficiario.
* Cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.
* Que el término de la garantía sea de doce (12) meses a partir de la entrega de los bienes.
* Todos los costos asociados al cubrimiento de la garantía de calidad serán por cuenta y riesgo del oferente, sin que genere costo adicional para la Organización.
* El oferente se compromete a reemplazar los productos que presenten deterioro de la calidad u otro tipo de anomalía en un periodo máximo de diez (10) días calendario, contados a partir del requerimiento, el cual se realizará a través de correo electrónico.
 |
| Toda la documentación, incluidos catálogos, instrucciones y manuales operativos estará escrita en el siguiente idioma:  | Español |

Atentamente les saluda,

Firma del Representante Legal o apoderado [*firma completa e iniciales*]:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre de la empresa:

Información de contacto:

**SECCIÓN 7 – FORMULARIO DE OFERTA FINANCIERA**

El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los Licitantes.

La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionarán.

Se debe utilizar el formulario que se **ANEXA EN EXCEL AL PRESENTE** y presentarlo debidamente firmado por el representante legal del proponente o apoderado.[[3]](#footnote-3)

1. *El licitante deberá presentar debidamente diligenciado y firmado este formulario por su Representante legal y/o apoderado de lo contrario la oferta será rechazada. No se hará ninguna modificación ni supresión a este formulario.*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato debidamente diligenciado y firmado por el Representante legal y/o apoderado serán rechazadas. El Licitante deberá completar las tres partes de este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.* [↑](#footnote-ref-2)
3. |  |  |
| --- | --- |
| Versión 6 | 20 de agosto de 2019 |
| Versión 7 | 20 de febrero de 2023 |

 [↑](#footnote-ref-3)